
****



**#BudujeNieRyzykuje**

**Przykładowa informacja na stronę www firmy dekarskiej**

**Wielu klientów obawia się zakażenia koronawirusem, dlatego przed wizytą ekipy budowlanej będą oni chcieli dowiedzieć się jakie zabezpieczenia zastosowałeś. Ważne jest zatem nie tylko praktyczne działanie, ale także komunikacja z klientami nt. Twojego przygotowania do zapewnienia bezpiecznego montażu. Zespół VELUX przygotował dla Ciebie gotowe materiały, które w łatwy sposób pomogą Ci w komunikacji z Twoimi klientami.**

**INSTRUKCJA:** Zmodyfikuj elementy zaznaczone na kolor szary lub inne, tak aby pasowały do zabezpieczeń, które zastosowałeś w związku z COVID-19 i zamieść tekst na swojej stronie www.

**Wstęp do zamieszczenia na stronie głównej z linkiem do podstrony z wraz pełna informacją:**

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie klientów, nasz ekipa stosuje branżowe zasady bezpiecznych montaży okien dachowych oraz bierze udział w akcji **#KlientBezpieczny**. Przed wizytą dowiedź się co zrobiliśmy, aby nasze usługi były bezpieczne.

**Pełny tekst do zamieszczenia na podstronie:**

Jesteśmy firmą usługową, która bierze udział w kampanii **#KlientBezpieczny** i stosuje branżowe zasady bezpiecznych montaży okien i innych materiałów budowlanych.

**Wdrożyliśmy szereg dodatkowych zasad, które pozwolą zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort w trakcie wszystkich prac wykonywanych przez naszą ekipę:**

* członkowie ekipy montażowej są wyposażeni w maski zasłaniające usta oraz nos, okulary ochronne lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz płyn dezynfekcyjny;
* wszystkie prace, wykonywane wewnątrz pomieszczenia, są wykonywane z zastosowanie wyżej wymienionych środków ochrony osobistej;
* w przypadku prac wykonywanym w mieszkaniu, w którym przebywają osoby z poza ekipy montażowej, strefa prac zostanie wydzielona przy użyciu folii ochronnej;
* osoby spoza ekipy montażowej, przebywające w mieszkaniu, w którym wykonywane są prace, powinny być wyposażone w maski zasłaniające usta oraz nos;
* po zakończeniu prac montażowych, wszystkie powierzchnie, w tym w szczególności montowane produkty, klamki, pochwyty, parapety ościeża oraz akcesoria zostaną zdezynfekowane przez ekipę montażową, przy użyciu odpowiedniego płynu dezynfekującego;
* zalecamy by po zakończeniu prac montażowych i opuszczeniu pomieszczeń przez ekipy montażowe, wykonać wietrzenie tych pomieszczeń, przez co najmniej 3 godziny.

Jesteśmy firmą dekarską, która **#BudujeNieRyzykuje,** zapraszamy do składania zapytań cenowych i sprawdzenia naszych terminarzy na usługi dekarsko-budowlane.